INIのENHANCEDまとめ

bit  0 (     1) = メモリD0000-FFFFFの書き込み許可
bit  1 (     2) = タイムスタンパ＆ハードウェアウェイトフラグ
bit  2 (     4) = マルチスレッド
bit  3 (     8) = ステートファイルを上書きする場合元ファイルを.bakにする
bit  4 (    16) = ステートファイルを読み込み前に現在のステートを.s99として保存
bit  5 (    32) = ステートファイルの上書き確認する
bit  6 (    64) = ステートファイルの読み込み確認
bit  7 (   128) = ウィンドウを常に最前面
bit  8 (   256) = マウス入力モード
bit  9 (   512) = マウス別タイプ
bit 10 (  1024) = QFMオフ時のFM音源合成線形補間
bit 11 (  2048) = 86PCM別タイプ
bit 12 (  4096) = Window(Soft)/Stretch Filterを別タイプで描画
bit 13 (  8192) = DirectSoundNotifyを使う
bit 14 ( 16384) = PSG別タイプ

使用したい機能()内を合計して設定します
2進記述も可能です(INI.txt参照)
